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两校区绿化社会化养护服务（养护期2个月）
采购需求及技术参数

	一、明秀、仙葫校区绿化服务采购项目概况

	针对学校仙葫校区的实际情况，大门、尊贤路、亲亲路、仲景大道、竹园、菩提林、图书馆周围、合德楼周围、阿平湖、大草坪等一带约150亩核心区域一级养护，其他150亩绿地区域二级养护（含代管中国—东盟传统医药文化交流中心南门围墙外侧市政绿化用地）。明秀校区绿地区域二级养护。
养护数量：仙葫校区绿化养护面积约300亩。明秀校区绿化养护面积约10亩。

	二、服务要求

	（1） 管养范围

	管养范围
负责广西中医药大学仙葫校区、明秀校区内所有树木(含乔灌木)、地被、草坪、绿篱等植物的养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪和滚压草坪、防治病虫害、苗木补种(苗木校方提供)、树木涂白等植物保养工作。


	（2） 工作要求、管理目标

	序号
	类别
	工作要求及管理目标

	1
	（一）管理内容
	（一）管理内容
▲1、养护管理工作内容主要有日常巡查管理，乔木、灌木、草坪、地被、垂直绿化等植物的绿化日常养护工作（包括淋水及排水等水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、勾干枯枝、病虫害防治、绿地保洁、喷淋系统维护、补植及移植、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作、阿平湖的日常护理、室内荫生植物养护、景石油漆翻新和清洗等，并且包含由成交人出资采购的养护肥料、防虫害药物、养护内容中涉及的相关物资。同时，负责辖区内安全生产、绿地保护(含绿化植物及其周边附属设施等)，防止人为破坏及随意变更绿地性质，及时发现，及时上报采购人。
▲2、工作内容含园林配套附属设施维护、修理、清洗等工作，保证设施设备性能良好，能正常、安全使用。
▲3、除雨天外种植有灌木、地被植物的行道树绿带、后排绿地等绿化养护范围每天至少淋水一次，且须淋足淋透。
5、 协助处理社会投诉、媒体曝光、市长热线投诉、数字化城管平台、网上信访、“美丽南宁”案件以及被有关部门督办等情况产生的案件。
  6、协助地方政府部门开展创城创卫工作。
7、上报辖区内养护计划及其他有关资料、各类报表及数据，以便采购人进行监督考核。
▲8、绿化养护规范及验收要求执行《广西城市绿化养护规范及验收要求》（DB45/T 449-2007），服务期内若出台新的标准，则按照新的标准执行，市场化管理考核执行《广西中医药大学绿化养护市场化管理考核办法（2025）》（附件1）。
▲9、工地安全文明施工管理和施工场地清洁卫生按“美丽南宁”、“数字城管”等文件及工作要求的规定执行，绿化养护产生的垃圾及时清理，日产日清。
▲10、遇重大节庆、迎检等活动，每天对校内绿化植物进行全面检查，修剪枯枝败叶、施肥浇水、防治病虫害、清除草坪杂草等，完成采购人安排的突击任务。
▲11、其他工作：由于恶劣气候（持续低温、高温干旱、降雨以及台风等）导致的树木扶正、防寒防冻、抗旱以及抗台风等预防、抢险及灾后恢复工作。


	（二）人员配备

	配置要求
（一）仙葫校区
1、人员配置：
▲（1）要求配备日常养护作业人员14人，其中，必须分别注明日常一线养护作业人员人数和管理人数，男性人数不得少于3人，并全部列明在表格上，否则作无效投标处理。养护人员上班时间必须按照国家相关法律法规安排。上述人员配置必须专门用于本项目，不得与其他任何项目混用，全日制考勤，从业人员须统一着安全服，女工55周岁以下（不含55周岁），男工60周岁以下（不含60周岁）。
[bookmark: OLE_LINK7]▲（2）要求配备现场负责人不少于1名、技术管理员不少于1名，现场负责人与技术管理员不能为同一个人，技术管理员必须为园林绿化相关专业人员，持园林、园艺、植物保护等相关专业毕业证或相关专业职业资格证书（须在响应文件中提供相关证明材料复印件），能与采购人随时保持联系，接受采购人的检查及指导，上述人员配置必须专门用于本项目。从业人员须统一着安全服，女工55周岁以下（不含55周岁），男工60周岁以下（不含60周岁）。
▲2、园林机械设备配置：服务期内日常养护所需园林机具不要求成交人全新购置全套设备，可采用自有闲置机具调配、短期租赁方式保障作业即可，最低作业保障配置：油锯 1 台、绿篱机 2 台、打草机 1 台、割灌机 2 台、三轮转运车 1 台；机具作业所需机油、汽油、打草绳、药剂等耗材，由成交人按需提供，足额满足两个月绿化修剪、病虫害防治、杂草清理所有养护作业需求即可，无需储备全年耗材库存。
▲3、生产工具、安全设施均由成交人提供：主要指日常养护所需的生产工具、个人劳保用品及安全防护用具，如铲、锄、手锯、冬青剪、淋水胶管、手套、口罩、草帽、雨衣、安全服、安全锥、安全警示牌、打草防护网等。其中，安全防护用具不得低于以下标准配备：安全防护服1套/人、安全锥2个/人、安全警示牌每10人1个。
（二）明秀校区
▲1、常设在岗工作人员 1 名，负责校区日常绿植巡查、零星浇灌、落叶清理等基础管护；
每月根据绿植长势、杂草、病虫害情况，由成交人统一调配养护班组（不少于 3 人）入校开展 1 次集中修剪、除草、消杀专项养护；校方根据天气、绿植养护突发需求，可随时要求成交人灵活增派人员调配作业，保障校区绿化景观效果达标。

	（3） 应承诺的其他要求

	1． 其他要求
▲1.报价要求：对本养护项目实施养护管理、应急抢险、突击任务等所需的一切劳动力、材料、设备和服务由成交人自行组织，由此产生的一切费用由成交人承担。报价必须含以下部分，包括:
（1）必须含服务的价格，需包含服务人员的工资和按规定提取的福利费、保险费、服装费、社会节假日奖金及加班费用及苗木养护费用；
（2）必要的保险费用、各项税金；
（3）按相关要求所需的个人日常工具、劳保用品、机具；
（4）吊车等大型作业设备费用
▲2.本服务项目按合同实行总包干价。如因服务标的发生变更，由甲乙双方自行协商签订补充协议，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。
▲3.合同期内，养护清单中的各类乔灌木（草）、园林设施发生减少及损毁的，若非成交人养护操作不当，苗木费甲方承担；反之，由成交人自担。
▲4.成交人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由成交人承担。自然灾害或意外造成的非安全责任事故产生损失的，如采购人已购买树木公众责任险的，在保险承保范围内的损失由保险赔付，超出承保范围或保险未购买的，由成交人自行承担赔付。
▲5.合同签订后，成交人需按要求配备人员、作业车辆、园林机械设备、办公点等，如成交人未按投标响应条件投入，则视为逾期不能提供服务，超过三个工作日采购人有权终止合同，并将成交人列入“黑名单”。成交人在合同期内，须随时接受采购人对以上配备投入情况检查。
6.依据《广西中医药大学绿化养护市场化管理考核办法（2025）》（附件 1），采购人针对成交人日常绿化养护作业开展日常抽查、定期检查考核；结合考核扣分结果核算养护服务费用，因本项目服务周期仅 2 个月，养护经费随服务期满统一结算。
7.付款方式：本项目不设预付款。服务期满后，成交人提交月绿化养护服务验收记录表，经双方核验服务达标、验收合格并开具等额正规发票后，15个工作日内采购人一次性支付合同价款；若任意月度养护考核不合格，将按照考核办法扣减对应养护费用后予以支付。
2． 工作衔接要求
1、根据行业服务标准与学校规定要求，独立运作，分别落实校园绿化整体方案，并结合校园变化实际在实践中不断完善。
1、项目负责人须与学校后勤基建处保持必要的工作交流，每星期一次向学校后勤基建处书面或口头汇报所承担的绿化工作开展情况及信息反馈，重大情况须及时报告。 
2、服从学校后勤基建处领导及值班人员的工作安排和指导督查。
3.承担风险
▲1.本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
2.在响应文件中提供针对本项目的组织服务方案（包含但不限于：养护方案，对临时性、突击性应急任务响应、承诺及人员保障，养护管理措施及内部考核制度，安全、文明施工、环保措施，拟为本项目投入日常一线养护作业人员，拟为本项目投入项目管理人员、技术力量，拟为本项目设置植物保护专业技术人员，拟为本项目投入生产、管理用车，拟为本项目投入园林机械配置，拟为本项目投入必要的生产工具及安全设施配置）。
▲3.成交人在成交之后、进场之前，采购人将对成交人的人员配置、生产及管理车辆配置、园林机械设备配置、生产工具及安全设施配置、管理用房等投标响应内容进行现场查验，成交人应提供人员花名册及相关社保证明、加盖公章的车辆发票（或租赁合同）和行驶证复印件以及车辆商业保险复印件、管理用房自有或租赁的证明复印件等相关材料，供采购人在现场核对真人、实物。园林机械设备、生产工具及安全设施无需提供证明材料，只需查验实物即可。（以上人员、车辆、设备等需实际投入生产使用，不得任意更换）。
▲4.成交人在从服务期开始全面正式启动校园绿化养护服务工作，并且承担养护服务作业和人员的全部风险及其费用。
学校后勤基建处将对绿化服务质量进行全过程监控，供应商(公司)日常工作不到位、不达标、质量不符合要求、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。
违约处理与处罚规定：供应商在合同执行期间，如果有下列情形之一者，学校有权从绿化养护服务费中视情节轻重予以扣减（附广西中医药大学绿化养护市场化管理考核办法等）。

	▲（四）广西中医药大学校园绿化养护服务期限

	本项目绿化养护服务起始服务期限为：正式启动服务之日起2个月。
本项目成交结果公示无异议后，3个日历天内由成交供应商完成服务人员、养护设备及相关物资的筹备与进场工作；服务期从自公示结束后第4个日历天起，全面正式启动校园绿化养护服务工作。
成交供应商未按上述约定时限按期进场、启动养护服务的，学校有权单方面取消其成交资格，由此产生的一切损失及违约责任由成交供应商自行承担。

	三、商务要求

	资格要求
	本项目的特定资格要求：在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效。
[bookmark: OLE_LINK17]1.采购需求及技术参数未响应，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或被视为虚假投标的；
2.明显不符合采购文件要求的服务要求、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的。

	报价要求
	本项目采购预算价：人民币96000.00元
包含本次2个月短期绿化养护服务的全部包干费用，具体涵盖：
1. 人员经费：所有养护作业人员、管理人员、技术人员的工资、社保、福利、加班等全部人力成本；
2. 设备与耗材费：园林机械租赁 / 使用、燃油、耗材、维修，养护手工工具、个人劳保、安全防护用具等全部相关费用；
3. 大型机具使用费：大型树木修剪、移植所需吊车等机具的全部台班、司机、燃油等费用；
4. 管理费、税金等所有相关费用；

	服务时间、服务地点
	1.服务时间：本项目成交结果公示无异议后，3个日历天内由成交供应商完成服务人员、养护设备及相关物资的筹备与进场工作；服务期从自公示结束后第4个日历天起至2个月为止。
2.服务地点：广西中医药大学仙葫校区、明秀校区。

	付款条件
	因服务周期较短，合同期内累计出现 1 次及以上整体养护考核不合格，广西中医药大学有权提前终止服务合同，并按考核规定扣减相关养护费用。
本项目不设预付款。服务期满后，乙方提交月绿化养护服务验收记录表，经双方核验服务达标、验收合格并开具等额正规发票后，15个工作日内采购人一次性支付合同价款；若任意月度养护考核不合格，将按照考核办法扣减对应养护费用后予以支付。
合同履行过程中，若乙方存在违约行为或双方对结算存在争议的，甲方可暂缓结算，待违约问题或结算金额确定后，再支付价款，争议解决期间不计息。
甲方的开票信息：
开票名称：广西中医药大学
开票税号：12450000498502664R




注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
1

附件1：广西中医药大学绿化养护市场化管理考核办法（2025）

广西中医药大学绿化养护市场化管理考核办法
[bookmark: _Toc21635][bookmark: _Toc27731]
一、考核形式
由广西中医药大学对养护单位的绿化养护管理工作和养护质量检查、考核的职能。检查考核结果与养护经费挂钩。
[bookmark: _Toc15415][bookmark: _Toc653]二、考核内容
（一）广西中医药大学与养护单位合同约定的绿化养护管理工作。具体内容包括日常巡查管理；绿化日常养护工作；园林配套附属设施维护、修理、清洗及保洁等工作。
（二）安全生产、绿地保护工作。
（三）内业管理工作。主要包括养护工作的相关台账资料等。
（四）广西中医药大学临时安排的其它绿化养护工作。主要包括：专项突击工作、重大活动保障、应急抢险、社会投诉、网上信访、媒体曝光、市长热线投诉、创城创卫、“美丽南宁”案件以及被有关部门督办事项等。
（五）养护单位投入的人员、车辆及园林机械设备、设施等。
（六）合同约定的其他工作内容。
[bookmark: _Toc30246][bookmark: _Toc16607]三、考核标准和依据
（一）广西中医药大学与养护单位签订的绿化养护管理合同；
（二）招标文件中的技术规范、标准、要求；
（三）养护单位在其投标时的各种资料及承诺；
（四）《广西壮族自治区地方标准—广西城市绿化养护规范及验收要求》；
（五）广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核细则；（附件A）
（六）广西中医药大学绿化养护市场化管理效果考核评分表；（附件B）
（七）广西中医药大学绿化养护安全管理办法；（附件C）
（八）广西中医药大学绿化植物施肥管理办法；（附件D）
（九）广西中医药大学或其他相关单位涉及城市管理工作的相关文件和精神。
[bookmark: _Toc31590][bookmark: _Toc11475]四、考核办法及等级评定
考核包括日常工作考核和养护效果考核。
1. 日常工作考核
日常工作考核由后勤基建处绿化管理部门负责，每月考核养护单位日常养护工作以及内业管理工作，采取分类评分综合考评办法。各项评分比例如下表：

日常工作考核分项表
	序号
	考核项目
	各项目标准分
	分项比例

	一
	日常养护工作
	      80
	     80%

	二
	内业管理工作
	      20
	     20%

	三
	综合分
	      100
	     100%


1.日常养护工作考核
后勤基建处绿化管理部门根据绿化养护标准要求以及养护单位提供的工作计划，每天对各养护单位的养护工作进行检查，检查内容包括人力和机械设备投入、安全生产和作业规范、乔木、灌木、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作。主要包括水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、勾干枯枝、病虫害防治、灭四害、绿地保洁、补植及移植、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等。对发现不达标的情况记入《广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核记录表》（附件E），要求其整改并视情形按《广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核细则》（附件A）进行扣分。
养护单位若对扣分有异议，可向后勤基建处提出复议，复议原则上需养护单位自行提交复议证据材料。复议或申诉有效期为一个工作日，逾期可视为自动放弃复议权。
[bookmark: _Toc32751][bookmark: _Toc4895][bookmark: _Toc19613][bookmark: _Toc28233][bookmark: _Toc13927]2.内业管理工作考核
内业管理工作主要内容有：
（1）每月20日前上交下月养护工作计划。
（2）其他要求上报的资料数据，以通知为准。	
（4）上述资料上交时间如遇节假日则提前顺推至正常工作日上交。
3.等级评定
根据以上各项检查结果，每月进行综合考核评定。等级评定标准如下：
日常工作考核等级评定表
	序号
	评分项目
	优秀
	合格
	不合格

	1
	日常养护工作
	≥72分
	≥64分
	＜64分

	2
	内业管理工作
	≥18分
	≥16分
	＜16分

	3
	综合分
	≥90分
	≥80分
	＜80分


上表中各项指标必须同时满足各评分项目要求日常考核等级方能评为相应等级。其中，三项评分项目中有一项或一项以上为不合格，则综合评定等级认定为不合格。
[bookmark: _Toc27941][bookmark: _Toc10957]五、考核结果的运用
[bookmark: _Toc10091][bookmark: _Toc32317][bookmark: _Toc28292][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc19967]（一）养护经费方面
[bookmark: _Toc23716][bookmark: _Toc26106][bookmark: _Toc19683][bookmark: _Toc10031][bookmark: _Toc2213]1.日常工作考核
[bookmark: _Toc10323][bookmark: _Toc32123][bookmark: _Toc32654][bookmark: _Toc9306][bookmark: _Toc2262]日常工作考核结果用于每月养护费用核算，月度养护费用总额占合同总价款的 50%。
因项目服务周期仅 2 个月，计算公式为：
每月养护经费 = 合同总价款 ÷2
（1）日常工作考核等级为优秀、合格：不扣减当月养护经费；
（2）日常工作考核等级不合格（80＞综合分≥60）：核减经费 =（80−实际综合分）×1%× 当月养护经费；
（3）日常工作考核等级不合格（综合分＜60）：全额扣除当月养护经费。
（二）合同管理方面
1.中止合同
[bookmark: _Toc8952][bookmark: _Toc15081]养护单位在 2 个月合同履约期内，累计出现 1 次月度日常考核不合格，广西中医药大学有权单方面中止合同，并按照考核规则扣减相应养护服务费用。
六、考核原则
（一）考核小组成员必须实事求是、公开、公正、认真、负责。
（二）各养护单位应配合、支持考核工作，不能以任何理由妨碍考核工作。
[bookmark: _Toc21962][bookmark: _Toc905]七、本办法由广西中医药大学负责解释。
附件：
A.广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核细则(2025)；
B.广西中医药大学绿化养护市场化管理效果考核评分表（2025）；
C.广西中医药大学绿化养护安全管理办法（2025）；
D.广西中医药大学绿化植物施肥管理办法（2025）；
E.《广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核记录表》

广西中医药大学校园绿化养护服务
考核标准对照表
附件A：

广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核细则（2025）

	项目
	条款
	内容
	单位
	扣分标准

	(一）人力、物力投入和管理
	扣则1
	一线养护人员未按投标文件的要求及时到位或人员数量弄虚作假
	每人次
	扣0.1分

	
	扣则2
	管理人员未按投标文件的要求及时到位
	每人次
	扣0.1-0.5分

	
	扣则3
	绿地保洁岗位人员缺岗
	每人次（件）
	扣0.1分

	
	扣则4
	无正当理由，不能按照养护工作计划施工，人力、物力投入量与计划量严重脱离。
	每件次
	扣0.1-0.5分

	
	扣则5
	未按合同约定或与绿化中心约定，投入使用园林机械及车辆、设备等
	每件次
	园林机械
	扣0.1分

	
	
	
	
	生产、管理用车
	扣0.5分

	
	扣则6
	服务及时性差，未按合同约定或与绿化中心约定（详见该《细则》后说明第二点“一般扣分情况整改期限规定”）。
	每件次
	扣0.1分

	
	扣则7
	未按投标响应条件合理设置管理办公点。
	每件次
	扣0.5分

	(二）安全生产
	扣则8
	工作人员违反绿化中心安全生产作业规程，不按要求穿着安全防护服、安全帽、防护眼镜、口罩、绝缘鞋、绝缘手套、安全绳等安全防护用品，以及打草时不设置安全挡板（或安全网）等。
	每人次
	扣0.1-0.5分

	
	扣则9
	未按绿化中心安全生产作业规程进行安全围合或不按绿化中心安全生产作业规程要求正确摆放反光安全锥、警示牌等安全物资的
	每次
	扣0.2-1分

	
	扣则10
	绿化作业车辆违反作业规范，如安全标识不齐、违规占道作业、路面作业安全措施不规范、以及沿途漏洒绿化垃圾泥沙、把泥土冲出路面等不文明施工行为的
	每车次
	扣0.1-0.5分

	(三)绿化管理
	扣则11
	对违法破坏、违法占用绿化，未能及时发现、上报或采取措施制止的，或未按要求恢复的
	每宗案件
	1株乔木（孤植灌木）或5㎡以内绿地
	扣0.1-0.5分

	
	
	
	
	2-10株乔木（孤植灌木）或5-50㎡绿地
	扣0.6-1分

	
	
	
	
	10株以上乔木（孤植灌木）或50㎡以上绿地
	扣1.1-5分

	
	扣则12
	社会投诉、网上信访、市长热线投诉、数字化城管平台案件出现整改不及时、造成不良影响、或假结案的
	每宗案件
	不及时
	扣0.2-1分

	
	
	
	
	假结案
	扣5-10分

	
	扣则13
	出现媒体曝光、“美丽南宁”扣分案件以及被有关部门督办等情况，经核实确属养护不到位造成的
	每次
	扣0.1-1分

	
	
	
	
	假结案
	扣5-10分

	（四）应时开花
	扣则14
	三角梅未能按要求在东盟博览会期间或指定一个临时的重大活动期间达到盛花状态（开花量达80%以上）。
	每处
	扣10-20分

	(五)养护管理
	扣则15
	未按要求进行松土（绿地内未做树盘、未做边线）造成土壤板结的
	每处
	扣0.2-2分

	
	扣则16
	未按要求更换基质土
	每处
	扣0.2-2分

	
	扣则17
	未按要求除杂，杂草明显的（桥体三角梅按一级养护标准扣分）

	100㎡以内或10m以内种植绿带
	扣0.2-1分

	
	
	
	100-1000㎡或10-50m种植绿带
	扣1.1-2分

	
	
	
	1000㎡以上或50m以上种植绿带
	扣2.1-5分

	
	扣则18
	植物未按要求适时修剪的（未及时修剪遮挡交通设施、路灯、存在安全隐患、影响居民生活等情况的枝条），或因修剪不当而造成景观损失或安全隐患的（若出现恶劣后果的，按扣分标准上限翻倍扣罚）
	每处
	扣0.2-2分

	
	扣则19
	行道树未按规范和相关要求修剪低垂枝、萌蘖枝、病虫枝、伤残枝、內膛枝、干枯枝等枝条
	每处
	10株以内
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	10-100株
	扣0.6-1分

	
	
	
	
	100株以上
	扣1.1-2分

	
	扣则20
	草坪根据生长情况进行打草，控制在合理高度，如未按要求打草或草坪色块交界处未按要求进行切边
	每处
	100㎡以内
	扣0.1-0.5分

	
	
	
	
	100-1000㎡
	扣0.6-1分

	
	
	
	
	1000㎡以上
	扣1.1-2分

	
	扣则21
	未按绿化中心招标文件淋水要求次数进行淋水
	每次
	扣0.2-0.5分

	
	扣则22
	植物出现干旱缺水迹象明显
（其中出现明显的萎蔫枯黄按扣分标准上限扣除；出现死亡的现象按扣分标准上限翻倍扣罚）
	每宗案件
	10株乔木（孤植灌木）以下或50㎡以内绿地
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	10-100株乔木（孤植灌木）或50-500㎡绿地
	扣0.6-1分

	
	
	
	
	100株乔木（孤植灌木）以上或500㎡以上绿地
	扣1.1-2分

	
	扣则23
	未按要求进行植物清洁工作造成植物积尘的（临时突击工作扣则参照专项工作扣则）

	每处（以绿化带长度来计量）

	1km以内
	扣0.5-1分

	
	
	
	
	1-5km
	扣1.1-2分

	
	
	
	
	5km以上
	扣2.1-3分

	
	扣则24
	植物明显的生长不良，有缺肥症状，未及时施肥的；或因施肥不当、浇灌工作不及时造成肥害现象的
	每宗案件
	10株乔木（孤植灌木）以下或50㎡以内绿地
	扣0.2-1分

	
	
	
	
	10-100株乔木（孤植灌木）或50-500㎡绿地
	扣1.1-2分

	
	
	
	
	100株乔木（孤植灌木）以上或500㎡以上绿地
	扣2.1-5分

	
	扣则25
	未能严格按照绿化中心要求及指导施肥，施肥数量与施肥计划不符
	每次
	扣0.5-2分

	
	扣则26
	未按要求清洁、保洁、清理垃圾的；绿地、种植绿带、花池、硬铺地面、水面等存在生活垃圾、杂物或落叶过多；分车带泥土过多；园林植物、地面、园林设施有明显污渍、积尘、乱张贴，绿地内有鼠迹等
	每处
	
扣0.5分





	
	扣则27
	绿地内焚烧树叶杂物等
	每次
	扣2分

	
	扣则28
	绿地内工具使用或存放点管理不规范，影响景观的
	每处
	扣0.1分

	
	扣则29
	绿地积水，未按要求及时处理的
	每处
	扣0.5-2分

	
	扣则30
	植物干枝黄叶、钉挂物、遮挡物，未按要求及时处理的
	每处
	扣0.01-2分

	
	

扣则31
	园林植物受病虫害及有害生物侵害明显，打药不及时、不彻底或造成药害的，或违反农药管理规定的，使用高毒高残留农药的
	每处
	5株乔木（孤植灌木）以下或100㎡以内
	扣0.1-1分

	
	
	
	
	5-10株乔木（孤植灌木）或100-1000㎡
	扣1.1-2分

	
	
	
	
	10株乔木（孤植灌木）以上或1000㎡以上
	扣2.1-5分

	
	扣则32
	防寒防冻工作不及时，或方法不正确，造成植物受到冷害或冻害的
	每处
	5株乔木（孤植灌木）以下或100㎡以内
	扣0.1-1分

	
	
	
	
	5-10株乔木（孤植灌木）或100-1000㎡
	扣1.1-2分

	
	
	
	
	10株乔木（孤植灌木）以上或1000㎡以上
	扣2.1-3分

	
	扣则33
	倒树或断枝未及时处理、歪斜树木未及时扶正和加固的，重要位置、影响交通及存在安全隐患的按扣分标准最高上限扣罚
	每株
	断枝或歪斜树木
	扣0.1-0.5分

	
	
	
	
	倒树
	扣0.5-2分

	
	扣则34
	未定期巡查危树或未按要求及时处理危树
	每株
	未巡查
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	未处理
	扣0.5-1分

	
	扣则35
	乔灌木缺株、死树和树桩未及时处理
	每株
	行道树
	扣1-2分

	
	
	
	
	一般乔灌木
	扣0.2-0.5

	
	扣则36
	植物缺损，造成黄土裸露现象
	每处
	1-3㎡
	扣0.1-0.3分

	
	
	
	
	3㎡以上
	扣0.4-2分

	
	扣则37
	补植苗木规格、数量、种植规范等不符合要求的
	每项或每10㎡
	扣0.5分

	(六）
设施维护（含绿地内绿道设施及桥体三角梅设施）
	扣则38
	花池、护树架、花架、文明指示牌等破损的
	每处
	扣0.5分

	
	扣则39
	未经批准安装、铺设园林设施，影响景观或存在安全隐患的
	每处
	扣0.5-1分

	
	扣则40
	水电等设施管理不善造成浪费、损坏未及时修复或造成不良影响的
	每处
	扣0.5-1分

	
	扣则41
	桥梁绿化花箱缺失，未及时安装的。
	每盆
	扣0.5-1分

	
	扣则42
	桥梁绿化花箱箱体变形、破损，未及时修复的。
	每处
	扣0.1-0.2分

	
	扣则43
	未对桥梁花箱、支架、固定用构件等配套设施进行定期巡查；未进行锈蚀处理、紧固保养等日常维护。
	每处
	扣0.1-0.2分

	
	扣则44
	桥梁花箱支架、托架固定用构件异位、松动、锈斑、缺失等；桥梁花箱钢结构支架、托架、附属外装饰板出现裂痕、断裂等。
	每处
	扣0.2-0.3分

	
	扣则45
	桥梁花箱、植物、泥土、支架、托架等物体由于管理不当导致掉落的
	每处
	扣0.5-2

	（七)专项工作考核
	扣则46
	未按要求完成绿化中心下达的各种专项、临时性的养护任务的
	每处
	情节较轻，影响较少
	扣0.5-2分

	
	
	
	
	情节较重，影响较大
	扣2.1-10分

	
	
	
	
	特别恶劣
	扣10.1-20分

	(八)内业管理
	扣则47
	相关资料数据不准确，内容不完整或不符合实际。
	每处错误或缺项
	扣0.1分

	
	扣则48
	未按时上报相关资料
	每次
	扣0.2-0.5分

	
	扣则49
	紧急性资料未严格按照要求上报
	每次
	扣0.5-1分

	(九)其他
	扣则50
	其他未列举但涉及到安全或对园林景观有不良影响的
	
	由后勤基建处视具体内容及扣分标准现场认定



说明：
1. 检查人员对扣分项给予限期整改，整改期限内同一地点同一事项不再重复扣分。整改期限后仍出现问题的，可再次扣罚，并可加倍扣罚；
2.一般扣分情况整改期限规定：
（1）违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改；
（2）黄土裸露整改时限为1-7天；
（3）倒伏树木的整改时限为1天，但影响交通及安全，须立即整改；
[bookmark: _Toc438565091]（4）非自然倾斜树木、死株的整改时限为1-5天；
（5）卫生整改需当天完成；
（6）园林设施卫生整改时限为1-3天；
（7）杂草整改时限为1-5天；
（8）病虫害防治的整改时限为1-3天；
（9）园林设施破损整改时限为1-5天；
（10）水电设施损坏整改时限为2个小时至1天；
（11）管理用房整改时限为15天。
[bookmark: _Toc438629328]以上情况检查人员可视具体时间、具体路段及工作量适当调整。

附件C：

广西中医药大学绿化养护安全管理办法（2025）

[bookmark: _Toc16235][bookmark: _Toc25704]一、总则
为加强本单位安全生产工作，保证绿化养护生产作业的安全，根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本单位的实际情况制订本规程。
[bookmark: _Toc14730][bookmark: _Toc31617]二、道路绿化养护作业安全规范
（一）道路绿化养护人员必须进行岗前安全培训，具备必要的安全生产作业知识，熟悉有关的安全生产作业规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能方可上岗。
（二）道路绿化养护人员须注意交通安全。工作期间及上下班途中须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。
（三）道路绿化作业尽量避开上下班高峰期，并积极配合交警部门做好交通疏导工作。
（四）涉及安全作业的现场（占道作业、乔木修剪、移植、种植等）需配备现场安全员，指导作业工人开展绿化作业安全生产工作。现场安全员首先应当在安全生产方面以身作则，熟悉了解并模范遵守各项规章制度。现场安全员岗位职责：
1.负责经常对本班组工人进行安全教育，以及对现场工人进行班前安全生产注意事项交底。
2.督促现场工人在生产作业时遵守安全操作规程和各项安全生产制度，纠正现场违章作业现象，发现存在事故隐患时，及时制止，及时消除事故隐患。
3.负责指导现场工人正确使用劳动防护用品。
4.负责检查和维护现场安全设施，确保其有效运行。
5.负责观察绿化养护作业现场周围车流量及工人是否存在意识不集中情况，发现紧急情况提醒工人采取紧急避险措施。
（五）道路绿化养护人员进行绿化养护工作时必须做好安全防护措施。按要求穿戴有效反光安全袖套、手套、安全帽、安全防护服等。道路绿化养护人员在分车带工作时，应有3人以上集体作业，必须按要求设置警示牌、反光安全锥、警示带等，作业人员必须在围合的安全范围内作业。
（六）道路绿化养护人员严禁酒后作业，工间休息、吃饭时间注意安全。
（七）反光安全锥、警示牌的放置规范
1.反光安全锥外形应完好无缺、反光条老旧或残缺影响正常使用的，应及时更换；警示牌应正确标有“绿化施工请绕道慢行”等字样，牌和字均不能残缺以免影响正常使用。
2.反光安全锥应对作业区形成合围状态，用警示带拉好，形成明确的安全作业区，同时兼顾车辆、行人交通安全，尽量减少对交通的影响。
3.警示牌应迎着来车的方向放置，且警示牌应距作业区至少30米，并确保稳固、明显。
（八）在分车带内作业安全规范
1.时速80公里/小时以上的高速路段：10人以上集体作业，分车带两侧各设置10个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区100米处，迎车来方向放置。
 2.时速60—80公里/小时的路段：8人以上集体作业，分车带两侧各设置8个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区80米处，迎车来方向放置。
3.时速40—60公里/小时路段：6人以上集体作业，分车带两侧各设置6个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区60米处，迎车来方向放置。
4.时速30—40公里/小时路段：4人以上集体作业，分车带两侧各设置4个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区40米处，迎车来方向放置。
5.时速30公里/小时以内路段：3人以上集体作业，分车带两侧各设置3个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区30米处，迎车来方向放置。安全锥每隔10至30米设置一个，愈近工作地点放置应愈密，两头的安全锥应摆成斜线或用安全警示带拉成斜线进行围合。
（九）在分车带端头或车辆出入口作业安全规范
1.应在分车带口两侧醒目处放置标有“绿化施工请绕道慢行”等字样的警示牌。
2.反光安全锥筒放置的距离应视具体路段而定，在第3、4车道作业的，作业范围占道0.5～1个车道，在第1、2车道作业的，作业范围占道0.3～0.5个车道。
3.大雨天气或能见度在500米以下的雾天，路面状况不好，应避免在车道或车道旁工作。
4.同一条路不允许中、侧分车带同时作业，尽量减少占用车道，避免引起交通堵塞。
5.绿化检查车、货车、水车等各种作业车辆在占道停车时，须根据路况在距车辆5—20米处设置安全锥。
（十）园林机械使用安全规范：
1.使用锄、铲、斧等工具前要先检查其安全性，作业前须设定安全作业范围，避免交叉作业。
2.使用打草机、绿篱修剪机、油锯等机械前须检查好器械的安全性能，作业前对草地及色块进行检查，清理石块、铁线等杂物，戴好防护眼镜、安全帽等防护用具。在分车带内或人流较大的绿地进行打草作业时，应按要求设置安全防护设施。
（十一）农药的管理、使用安全规范
1.加强农药安全管理。农药要贴好明显的标签或警示标志，搬运或使用过程中要轻拿轻放，泄露的药物应及时清理。
2.完善农药登记制度，用完后的空药瓶应按要求放置于指定地点，剩余农药应及时放回仓库或安全处理。
3.配药时应严格按说明书进行配比，用药量准确，不发生药害。
4.喷施农药过程中要注意观察风向和周围环境，尽量避开行人、居民、车辆、物品，确定安全后方能进行。施药过程应响警示音乐，夜间作业有警示灯箱的必须打开。
5.拖胶施药前要尽量能做好安全预告或提示，应三个人协作进行，一人劝离施药范围内的群众或提醒群众保护好个人财产，一人操控喷头，一人负责安全观察。
6.开展植保工作时，须戴好胶手套、口罩、眼镜等防护品。农药、农药容器、植保器械等须安全、妥善保管，防止意外发生。
（十二）车辆管理安全规范
1.参与道路绿化养护作业的车辆须到公安机关交通管理部门办理登记，取得车辆号；作业车辆驾驶员须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，取得公安机关或其他监管机关颁发的有效资格许可证件后方可操作机械、车辆，确保安全驾驶、文明驾驶，严禁酒后驾车、无证驾驶等违法行为。
2.作业车辆启动前，驾驶员应绕车检查车辆一周，检查好车况。
3.车辆正在作业或在禁停路段临时停车时，必须打开故障灯；在安全障碍（安全锥、安全牌、警示带）围合区域内停车时，在确保安全的情况下可以不打开故障灯。如发生交通事故，要按照公安交通管理相关规定报案处理，同时报广西中医药大学。
4.道路绿化养护作业水车、喷药车等在作业时，应响警示音乐，夜间作业有警示灯箱的必须打开。
5.道路绿化养护作业货车须遵守国家有关法律法规，不允许人、货混装。
6.使用高空作业车、吊车时，须在施工范围外设置警示标志，起吊重物要有必要的防护措施。吊车使用过程中，要确保吊车的正常负荷，提升吊物时，应确保提绳角度均匀。吊车起吊时绳缆要牢固；统一指挥，信号明确；吊臂下严禁站人。高空作业车严禁在雷雨天气、坡道、超负荷或其他不宜升空作业的条件下作业。
7.水车淋水工、植保工在车上作业时必须做好穿戴安全防护服，安全帽等安全措施。如工作需要登上水车水箱，必须系好安全绳。
（十三）高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业规范：
1.高大乔木整形、修剪勾枝作业时，必须戴好安全帽，做好相关安全措施；在供电线路区工作时必须穿戴相应电压等级（10kV、35kV两类）绝缘鞋、绝缘手套，高处作业须按要求系好安全绳。
2.高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业前须拟定工作方案，确保安全。
3.高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业时，须设一名现场安全员，现场安全员须佩戴明显的标识，操作员作业时必须听从现场安全员的指挥。
4.下树、打枝前必须做好险情分析，拟定安全工作方案后方能进行。须设一名现场安全员，现场安全员须佩戴明显的标识。施工区域须用安全锥或警示带围合，阻止群众进入作业区。树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。
5.在供电线路区域勾枝应事先与电力部门联系、申请，积极配合电力部门断电，确认安全后方能操作。
6.高大乔木整形、修剪及勾枝作业时须思想集中，不许谈笑打闹，不许有高血压或心脏病者上树作业。整形、修剪、勾枝等高处作业时，要做好相关安全措施，要由现场安全员指挥。如梯子必须稳固，单面梯将上部横档与树身捆住，人字梯中腰栓绳，角度开张适当；有五级以上大风的不可上树，修剪工具要坚固耐用。
（十四）养护生产仓库管理安全规范
1．警示牌及责任牌：养护生产仓库必须在明显位置设置警示牌及管理责任牌，警示牌标注“仓库重地，严禁烟火”，责任牌注明公司名称、管理责任人，值班人员或实际使用人真实姓名及移动电话。
2．生产物资堆放：养护生产仓库内各类生产物资要按类堆放，做到安全、整齐、有序，同时做好“四害”四害消杀工作。
3．消防器材配置及检查、更换：养护生产仓库必须依照建筑面积确保最少15㎡/个灭火器的实际配备，仓库夜间无人值守的必须配备悬挂式感应灭火器，并由公司安全员每三个月对灭火器进行一次有效性检查，二年更换一次手提干粉灭火器，三年更换一次感应式灭火器。
4．仓库存油：养护生产仓库内原则上不允许存放汽油、柴油等易燃易爆油品，如因特殊时期抢险作业需要临时少量存油的，油品必须在单独空间存放，同时在油品存放点配备感应式干粉型灭火器和手提水基型灭火器


附件D：
[bookmark: _Toc13333][bookmark: _Toc19700]广西中医药大学绿化植物施肥管理办法（2025）

植物生长需要一个良好的营养环境。营养充足，植物就能长得枝繁叶茂，植株健壮，叶大鲜嫩有光，花色鲜艳、花期长；如果营养缺乏，植株就会矮小早衰，叶小暗淡枯黄，花小、掉蕾等等。植物必需的营养元素有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙等16种元素。除了碳、氢、氧三种元素是从空气和水中获得，其它元素主要是从土壤中吸取，也称矿质营养元素。特别是氮、磷、钾三种矿质元素在城市街道绿化中，土壤本底养分难以满足植物需要，必须通过施肥方式给予补给。因此，施肥是街道绿化植物养护中最重要也是最基本的栽培管理措施之一。科学施肥可以为植物生长营造一个良好的营养环境，能显著提高街道绿化植物的质量和景观效果。
[bookmark: _Toc12245][bookmark: _Toc29676]一、肥料的含义和分类
肥料是指能提供植物必需的营养元素，或能改善土壤性质、提高土壤肥力水平的物质。
城市街道绿化用肥按来源、性质不同可分为：有机肥料、化学肥料、生物肥料。生物肥料是指含有益微生物的肥料，其本身不含养分，是通过微生物活动来改善植物的营养条件。
按施肥时期、类型可分为：基肥、追肥。基肥是指在较长时期内供给植物多种养分的肥料。追肥又叫补肥，一般多为速效性的无机肥料。
城市街道绿化常用的垃圾肥、枝叶肥、鸡粪肥属于有机肥料，常常作为基肥使用；尿素、复合肥、氯化钾、过磷酸钙等是常用的无机化学肥料，可作追肥使用。
[bookmark: _Toc2184][bookmark: _Toc3616]二、植物吸收肥料的器官和特点
（一）植物的根系
植物吸收肥料的主要器官是根系里的须根的根毛区。植物吸收肥料的方式主要是通过离子交换的方式进行的。
（二）植物的叶片
植物吸收肥料的辅助器官是叶片的气孔。
[bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc12044]三、城市街道绿化常用的施肥方法
（一）土壤施肥
土壤施肥是指将肥料施到土壤中，通过根部吸收养分的施肥方式。根部是植物最主要、最完善的吸收器官，适宜对植物需求量大的营养元素如氮、磷、钾等的吸收。土壤施肥可分为种植前施肥和种植后施肥。
1、种植前施肥
种植前施肥是指在植物种植前把肥料拌入土壤介质中的施肥方式。一般以有机肥等基肥为主。
种植前施肥要求在苗木种植前平整土地时进行。
肥料主要以缓效性强的肥料（如磷肥）或有机肥等基肥为主。有机肥可选择腐熟的垃圾肥、动物粪便、枝叶肥等，磷肥可选择钙镁磷肥、过磷酸钙等。
撒肥要均匀。撒肥后要进行翻土，并把肥料与土壤拌匀。
施肥结束后要把多余的泥土、杂物清理干净，以保证市容干净整洁。
2、种植后土壤施肥
种植后土壤施肥是指在植物种植后把肥料施用到土壤介质中由植物根部吸收的施肥方式。这也是我们城市街道绿化养护中最常见的施肥方式。种植后土壤施肥，既可以是基肥，也可以是追肥。常用的方法有穴施、环施、撒施、淋施和条施。
①穴施
穴施是指在植株树冠滴水线外侧挖穴，将肥料施入穴后覆土，通过植物根部吸收养分的施肥方式。树冠滴水线是指树冠垂直投影的外缘边线。此法主要适用于需肥量较多的乔木、孤植灌木的施肥。
工作人员在施工时，要严格遵守城市街道绿化施工安全操作规程，要穿好安全服，摆好安全锥，系好警示带，与肥料接触时要穿好橡胶手套等。
在树冠滴水线外侧，每株挖一个或多个坑，坑的规格可以是60厘米（长），40厘米（宽），40厘米（深）。孤植灌木穴施肥料则要先在树冠滴水线外侧，每株通常挖两个或多个坑，坑的规格可以是50厘米（长），30厘米（宽），30厘米（深）。挖坑时如果在树冠滴水线外侧有地被或片植灌木，要先把地表上的地被或片植灌木铲起，再往下挖，施肥后要用原来的地被或片植灌木覆盖好施肥坑。如果树冠滴水线外侧是硬化的路面或人行道硬化铺砖则把施肥坑移至树盘最外侧并可挖坑的地方进行挖坑。挖坑时要把坑里的表土与底土分别放置。
肥料可以是缓效性强的肥料（如磷肥）或有机肥等基肥，也可以是比较速效的复合肥、尿素等，或是缓效肥与速效肥混合使用。
施肥时要把肥料（含枝叶肥等疏松有机介质）与施肥坑的表土拌匀，并把泥土打碎。
回填时，要先回填肥料混合物和表土，压实，然后再填底土（底土过多时，连同碎石块等清运走），然后回种原有的植被，同时撒上有机肥/物，待面层底土慢慢改良。如果挖坑位置是草坪，应先灌水使土面沉降，然后铺回草块，再淋水、拍实。
施肥结束后要把多余的泥土、杂物清理干净，以保证绿地干净整洁。
②环施
环施是指沿树冠滴水线外侧挖掘约30cm～40cm深的沟，施入肥料后覆土，通过植物根部吸收养分的施肥方式。主要适用于乔木或孤植灌木施肥。
环施肥料前要先沿树冠滴水线外侧挖掘约30cm～40cm宽，30cm～40cm深的沟。
其它方面如肥料的选择、安全生产、肥料拌土、回填施肥沟、清理施工现场也与穴施一样。
如果是作为追肥使用，可以沿树盘边缘，挖10 cm～20 cm深的沟进行施用。
③撒施
撒施是指将肥料均匀地撒布于种植区域的土壤上，通过植物根部吸收养分的施肥方式。主要适合于片植灌木和地被的施肥。
撒施肥料前，要严格遵守城市街道绿化施工安全操作规程，工作人员要穿好安全服，摆好安全锥，系好警示带，与肥料接触时要穿好橡胶手套。
然后用锄头对片植灌木要进行松土除草，并清理绿地上的石块、塑料、过高土等。
时间要选择晴天或阴天进行，如果晴天气温高于30℃时，最好选择上午9点以前下午4点以后进行施肥。
肥料主要是选择一些比较速效的复合肥、尿素、钾肥等化学肥料，也可以添加一些缓效性强的磷肥。然后按照当天需要施肥路段的片植灌木、地被的面积和肥料配比，秤好各种肥料数量，混合拌匀装袋。
撒肥时要按照每平方施肥量的标准，均匀地将肥料撒施到片植灌木或地被的地表上。对茂盛的片植灌木，要把植物枝叶扳开，尽可能把肥料撒到地表上。撒肥后对片植灌木进行拍打摇动，使搁在枝叶上的肥料落到地表上。
撒完肥料后，要用小锄头把肥料覆盖起来。	
肥料盖土后，要用淋水车对已撒施肥料的片植灌木或地被进行淋水，把肥料溶解，淋水量以没有水溢出绿地的路缘石为准。水车淋水时，要严格遵守《道路交通安全法》，要打开故障灯、警示音乐，并注意街道上车辆、行人以及绿地里的市民、物品等情况，杜绝各种安全责任事故发生。
④淋施
淋施是指将肥料配制成水溶液，再将肥料混合溶液均匀地淋洒到植物或土壤上，通过植物根部吸收养分的追肥方式。主要适合于可溶的化学肥料施用片植灌木和地被上。
肥料主要是选一些比较速效可溶的复合肥、尿素、钾肥等化学肥料。
然后要按照水肥的肥料搭配、比例（一般是0.1%~0.5%）和水车容积秤好肥料。如果肥料不易溶于水中，则要先把肥料加水沤制，直到肥料全部溶于水中为止。再将秤好的易溶于水的肥料或已沤制好的不易溶于水的肥料装上水车，配制成可淋施的肥料混合液。淋水工爬上水车水箱顶部加水配肥时，要戴好安全帽、系好安全绳。配制水肥时要先把肥料放到水车水箱里，或边装水边放肥，但放肥必须要在水车装水满至一半前完成。
淋施肥料前，要用锄头先对片植灌木进行松土除草，并把绿地上的石块、塑料、过高土等清理干净。
水车淋施肥料时，要严格遵守《道路交通安全法》，要打开故障灯、警示音乐，并注意街道上车辆、行人以及绿地里的市民、物品等情况。肥料混合液可喷洒在植物上或绿地里，淋水量以没有肥料混合液溢出绿地路缘石为准。
⑤条施
条施又称沟施，是指在条形种植植物的绿地中，于植物行间挖沟，将肥料施下后覆土，通过植物根部吸收养分的施肥方式。条施多用于苗圃。
⑥打孔施
打孔施肥也是穴施的一种，主要针对乔木、灌木的施肥（做法可参照穴施的注意事项），常用汽油打孔机打孔，施工较为快捷，使用时注意按照机械的操作规程，安全操作。打孔深度为40cm -60cm的深度，视乔木和灌木的冠幅/滴水线覆盖和可打孔区域定打孔数目，一般为4-6个为宜。孔洞填充物为：树枝枝叶肥混拌复合肥或缓释肥，比例为2（复合肥）：8（有机肥/物）。对于需要抢救型植物的补肥，可每月两次水溶肥（100倍肥溶液）灌于孔洞，连续3个月左右可以抢救植物长势。
（二）根外施肥
根外施肥又称叶面施肥、根外追肥，是指将肥料溶于水，形成肥料溶液后喷洒于植物叶片上的施肥方式。
常用叶面肥为：磷酸二氢钾（促进花叶）、尿素（促叶）、花多多2号（促花）、花多多15号（促花）和其他水溶性好的叶面肥（高磷高钾型促花、高氮型促叶生长）。
叶面施肥首先要选择无风的阴天或湿度较大的晴天进行，如果晴天气温高于30℃时，选择蒸发量小的上午9时以前和下午4时以后进行效果最好。
其次要按照叶面肥浓度比例（一般是0.1%~0.5%）和水车容积秤好肥料。再把肥料装上淋水车，加水配制成肥料溶液。在爬上水车水箱顶部加水配肥时，要穿安全服、戴安全帽、系安全绳。配制肥料溶液时，要先把肥料放到水箱里，或边加水边放肥，但放肥必须要在水满至一半前完成。
水车喷施肥料前，要将水车喷头调至雾化效果最好的状态，以保证喷洒均匀，节省肥料。
喷施肥料时，要严格遵守《道路交通安全法》，要打开故障灯、警示音乐，并注意街道上车辆行人以及市民、物品等情况。喷施时要将肥料溶液喷洒在植物树冠上，喷洒量以叶片湿透并开始出现滴水为准。
[bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc16691][bookmark: _Toc182365507]四、施肥时间和施肥量：
（一）乔木施肥
定植3年内的乔木，全年施肥3次～4次，穴施每株每次施复合肥0.4kg～0.5kg或施枝叶肥0.5kg～1kg。
定植3年后的乔木，要对生长不良、长势弱的乔木施1～2次根外肥。若是观花、观果类的，且又是生长不良、长势弱的乔木应在花前、花后追施一次复合肥，每株每次穴施复合肥0.2kg～0.25kg。
（二）灌木施肥
灌木全年施3～8次肥，具体施肥时间和要求为：
1.春季大修剪后施肥
片植灌木每次每平方米施肥0.15kg～0.25kg；孤植灌木，每株每次施肥0.2kg～0.25kg。
2.夏秋季施肥
视植物的生长情况和缺肥情况进行施肥，整个夏秋季需施肥3～5次。其中片植和孤植的整形灌木原则上每修剪一次后必须要追施1次速效肥；孤植非整形灌木每次新芽时必须要追施1次速效肥；观花片植和孤植灌木除了每修剪1次枝叶后必须要追施外，还必须在花前和花后增施复合肥1次。
3.冬季施肥
11-12月进行冬季施肥以增强植物的抗寒能力，主要以磷钾肥为主。片植灌木每平方撒施0.2kg～0.25kg，孤植灌木每株穴施0.2kg～0.3kg，小乔木每株穴施0.4kg～0.5kg，具体施用量视灌木的大小和生长情况酌情增减。
（三）草坪、草本地被施肥
全年施肥5～6次，生长期施肥4～5次，每平方米施0.15kg～0.2kg；入冬前施1次复合肥，观花地被花前施1次复合肥。
[bookmark: _Toc28200][bookmark: _Toc23321]五、施肥选用肥料品种
（一）以复合肥（N、P2O5、K2O比例不低于15：15：15，总养分含量不低于45%）为主，各单位根据实际情况从下列品牌中选择养分含量符合要求的复合肥。（肥料品牌：狮马（德国）、恩泰克（比利时）、阿康（俄罗斯）、罗素施（俄罗斯）、白俄罗（俄罗斯）、撒可富（阿拉伯）、安得（罗马尼亚）、联邦嘉吉（美国）、花多多（美国）、奥绿（美国）、长之道（芬兰）、花无缺（中国）、墨绿狮马（中德合资）、史丹利（中美合资）、美可特（中美合资）、中挪（中国）、开门子（中国）、超级蓝（中国）、华强（中国）、拉多美（中国）、米斯图（中国）、芭田（中国）、宜化（中国）、红四方（中国）、金正大（中国）、鲁西（中国）、云天化（中国）、施可丰（中国）、中农（中国）、艳阳天（中国）、天脊（中国）、新洋丰（中国）、佛山青山（中国）、石宝山（中国）、桂湖（中国）等）。
（二）严禁使用无铭牌、假冒、劣质（肥力低下、长时间不溶解）或不适用于园林植物的肥料。如发现使用假冒、劣质肥料的情况将根据《广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核细则》进行扣罚，如要使用上述品牌以外的肥料需上报后勤基建处同意后方可使用。




附件E：
广西中医药大学绿化养护市场化管理日常工作考核记录表

	检查部门：后勤基建处绿化管理部门；项目编号：           ；养护单位：            ；检查时间：              

	序号
	路段
	具体位置
	养护等级
	现场情况描述
	处理情况
	备注

	
	
	
	
	
	扣则序号
	单位扣分
	数量（处）
	扣分总计
	整改要求
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查人员签名：
	现场代表签名：
	科室负责人负责人签名：



附件F：
每月考核得分汇总表
时间：            
	序号
	考核项目
	各项目标准分
	分项比例
	得分
	合格情况

	一
	日常养护工作
	      80
	     80%
	
	

	二
	内业管理工作
	      20
	     20%
	
	

	三
	综合分
	      100
	     100%
	
	

	四
	评分组成员
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