[bookmark: _GoBack]附件 3：采购需求
一、项目概况
项目名称：广西中医药大学格物楼C101危化品仓库改造及试剂柜增配采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-005-QY ）采购内容：格物楼C101危化品仓库配套设施和环境改造及实验室试剂柜增配。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。
2． 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。
3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号要求
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
	合计

	1. 
	排风PP药品柜（升级J加厚版不变形）
	毕恩思、博科、众御等或其他同等以上品牌型号
	▲1、结构：拆装结构，板材与立柱卡嵌固定，螺丝用PP螺丝盖帽隐藏。上玻下门，最多可装4层板，承重≥60公斤（不能满载存放有机溶剂）
▲2、柜体：板材采用8mm瓷白色PP（聚丙烯），前后立柱采用PVC型材.具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
3、玻璃视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。
▲4、门把手、合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。
▲5、外部尺寸（长×宽×高mm）≥900*450*1800
▲6、配置：柜体1个，双门双锁，适用于承重≥70斤15MM厚层板3块，适用于承重≥120斤卡条6条；
	台
	24
	3400.00 
	81600.00 

	2. 
	毒品柜
	毕恩思、成霖、弗莱仕等或其他同等以上品牌型号
	▲1、外钢内PP结构，满足毒害品、弱酸弱碱化学品存储；
▲2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；
▲3、三点联动式门锁，即使不转动把手也可保证完全闭合，提供最大程度防火安全；
▲4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；
▲5、柜门配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；
6、50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
▲7、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；
8、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重120kg；
▲9、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
▲10、外部尺寸≥H1650*W1090*D460mm
11、内部尺寸：H1550*W1010*D360mm
12、层板尺寸：W1008*D360*H25mm
▲13、容积≥45/170（加仑/升）
14、重量：95kg
15、开门方式：手动/自动
16、层板：二块PP层板
17、门型：双门
18、锁具：双锁
19、颜色：蓝色（环氧树脂喷涂）
	台
	1
	3780.00 
	3780.00 

	3. 
	全钢危化品柜
	毕恩思、成霖、赛弗等或其他同等以上品牌型号
	1、规格：≥780*540*1780mm（黄色）
▲2、柜体：防腐设计达10年使用需求并每块部件可随意拆卸更换，柜体采用1.0mm厚优质镀锌钢板制作，外表涂层和内胆涂层采用30天内测试不与强酸强碱如90%以上浓硫酸、饱和氢氧化钠反应材料，密封门；
▲3、层板：≥375*425mm可随意自由调节高度，每层可存放药品容量500ML不低于18瓶，全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}；
▲4、钢制结构200mm门把柄、双门双锁、螺钉及门合页、层板配长条卡扣表面喷涂采用30天内测试不与强酸强碱如90%以上浓硫酸、饱和氢氧化钠反应材料；
▲5、整个柜体材料表面防腐涂层材料满足耐液体介质测定将柜体板材浸泡在饱和氢氧化钠或者硫酸、盐酸溶液中30天测试结果为无可见开裂、无起泡点、无霉点、无剥落面积、无锈点，且表面防腐涂层材料满足铅笔法测定漆膜硬度测定结果为9H无可见划痕，随货提供CMA资质检测报告；
6、排风转接口：防尘110mm高效过滤器活性炭+可拆换滤网；
7、配置：主机一台，防腐托盘8个（随货附硬度9H划痕检测报告和耐30天强酸或强碱侵泡检测报告），防腐门把手2个，防腐锁2把，防腐合页6个，层板长条卡扣16条，托盘防腐固定卡扣8个，柜体配件免保10年承诺函一份，移动轮子4个，排风防尘过滤接口1个，主风管250MM转200MM或160MM贴面接入药品柜标配110MM风口
▲8、售后服务承诺整套柜体、配件免保10年，如使用过程中出现生锈免费更换，供货提供相关文件证明（承诺书）并附本地联系方式；
	台
	6
	3680.00 
	22080.00 

	4. 
	气体浓度报警器
	智昂、逸云天、汉威等或其他同等以上品牌型号
	1、甲醇量程3-100%lel
2、乙腈0-100ppm
	台
	2
	1200.00 
	2400.00 

	5. 
	管道
	加厚PVC管道
	▲PVC材质，厚度≥5mm。
	米
	18
	200.00 
	3600.00 

	6. 
	安装费
	工人费用
	PVC管道安装，药品柜安装费。
	项
	1
	3000
	3000

	7. 
	防爆空调
	湿美电气、英鹏、格力等或其他同等以上品牌型号
	1、广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。
2、压缩机：澎湃动力除湿心脏国际名牌进口压缩机过载保护抗旱耐高温。
3、防爆面板：高灵敏防爆测温控制面板采用施耐德元器件灵敏度高稳定可靠。
4、蒸发器&冷凝器：铝翅亲水膜，冷凝器/蒸发器，防污渍清洁能力0.1mm亲水铝箔材料，快速冷凝，效率大幅度提升内螺纹铜管，大大提升了制冷的效率。
5、防爆插销：采用密闭防爆接线盒，性能稳定、安全可靠，插销配置严密防护盖、金属外壳、纯铜实芯。
6、CCC认证：国家防爆合格证、CCC国家产品认证、中国节能产品认证均获得
	台
	1
	18000.00
	18000.00

	8. 
	摄像头
	海康威视、宇视、萤石等或其他同等以上品牌型号
	1、6类千兆网线90米
▲2、像素≥400万高清半球摄像头
3、布线，安装摄像头，添加，调试人工费
	个
	1
	780.00
	780.00 

	▲二、商务要求
	
	

	质保期
	1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
	
	

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按 4 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。
	
	

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起  15  日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
	
	

	付款条件
	1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
2.本项目收取履约保证金：☑无    □有，人民币        元。
3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。
	
	

	报价要求
	1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
3. 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用
	4. 
	5. 

	▲三、其他需求
	
	

	其它要求
	1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。
2、成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料：
（1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。
3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。
	
	

	▲四、评分办法
	
	

	1.在符合条件的供应商中按低价中标方式确定成交供应商。
	
	




